## Rahmen #### Auswechseln des Hilfsrahmens | 20-271 |

Anzugsmoment des Hilfsrahmens:

Nach Lösen der Befestigungsschrauben des Hilfsrahmens diese stets durch neue ersetzen.

| HILFSRAHMEN DER VORDERRADAUFHÄNGUNG Zur Karosserie HILFSRAHMEN DER VORDERRADAUFHÄNGUNG Zur Karosserie HINTERER DÄMPFER DES HILFSRAHMENS Zur Karosserie Zur Karosserie SPEZIALSCHRAUBEN 14 X 1,5 mm, 103 Nm (10,5 kg-m), Auswechseln. VORDERER DÄMPFER DES HILFSRAHMENS