## Schaltgetriebe #### Zerlegung/Zusammenbau der Schalthebelbaugruppe | 13-21 |

Vor dem erneuten Zusammenbau alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und dann Schmiermittel auf Kontaktpunkte auftragen.

| WÄHLHEBEL STAUBDICHTUNG Auswechseln. WÄHLHEBELABDECKUNG ROLLE STAUBABDECKUNG ÖLDICHTUNG Auswechseln. ENTLÜFTUNGSDECKEL SCHALTARMABDECKUNG WÄHLFEDERTELLER WÄHLFEDER WÄHLFEDERPLATTE VERRIEGELUNG SCHALTARM 8mm-FEDERSCHEIBE 8mm-SPEZIALSCHRAUBE 31 Nm (3,2 kg-m) SCHALTHEBEL