## Schaltgetriebe #### Axialspiel der Hauptwelle einstellen (Fortsetzung) | 13-48 |

Die ausgewählte 72 mm-Beilegscheibe (A) und die Ölführungsscheibe M in das Getriebegehäuse (B) einsetzen. Federscheibe (A) und Scheibe (B) vor der Montage am Kugellager (C) gründlich reinigen. Dabei die Einbaurichtung der Federscheibe beachten. Die Hauptwelle in das Kupplungsgehäuse einsetzen. Das Getriebegehäuse über die Hauptwelle und an das Kupplungsgehäuse ansetzen. Kupplungs- und Getriebegehäuse mit mehreren 8 mm-Schrauben befestigen. HINWEIS: Zwischen den Gehäusen braucht kein Dichtmittel verwendet zu werden. Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die Hauptwelle schlagen. |  | Das Spezialwerkzeug wie folgt auf die Hauptwelle aufsetzen: Die Schraube (A) des Hauptwellenhalters herausdrehen und die zwei Innensechskantschrauben (B) lösen. Den Halter auf der Hauptwelle aufsetzen, sodass seine Lippe auf das Getriebe gerichtet ist. Die Hauptwellenhalterlippe um die Nut an der Innenseite der Hauptwellenverzahnung ausrichten, dann die Sechskantschrauben festziehen. Die Hauptwelle mit einem Kunststoffhammer einklopfen. Die Schraube des Hauptwellenhalters so weit hineindrehen, bis sie die breite Fläche des Hauptwellensockels gerade berührt. a a a