## Cruise Control #### Stellantriebtest | 4-47 |

6. Den 4P-Stecker (A) vom Stellantrieb (B) abziehen. Klemmenseite der Stecker Die Abdeckung (A) abnehmen und das Ausgangsgestänge (B) auf einwandfreie Beweglichkeit prüfen. Batteriespannung an Klemme Nr. 2 und Masse an Klemme Nr. 1 anschließen. Auf ein klickendes Geräusch von der Magnetkupplung prüfen. Das Ausgangsgestänge muß verriegelt werden. Wenn das Ausgangsgestänge nicht verriegelt ist, die Stellantriebbaugruppe auswechseln. |  | Die Funktion des Stellantriebmotors in jeder Ausgangsgestänge-Position entsprechend der Tabelle prüfen. Der Motor muß zu hören sein.
   Polaritäten des Batteriestroms | Position des Ausgangsgestänges
   (+) | (-) | GANZ GESCHLOSSEN | MITTLERE POSITION | GANZ GEÖFFNET
   Klemme Nr. 4 | Klemme Nr. 3 | Der Motor läuft. | Der Motor läuft. | Der Motor stoppt.
   Klemme Nr. 3 | Klemme Nr. 4 | Der Motor stoppt. | Der Motor läuft. | Der Motor läuft.
GANZ GEÖFFNET AUSGANGSGESTÄNGE GANZ GESCHLOSSEN MITTLERE POSITION