## Kühlsystem #### Kühler und Kühlerlüfter austauschen | 10-10 |

1. Kühlmittel ablassen (siehe Seite 10-6).

1. Vorderen Stoßfänger ausbauen, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Werkstatthandbuch Civic 5-türig, (siehe Seite 20-8).

1. Bei Ausstattung mit Klimaanlagenkompressor das Querblech ausbauen.

1. Oberen und unteren Kühlerschlauch abbauen.

| BAUGRUPPE KÜHLERLÜFTER OBERER KÜHLERSCHLAUCH ABLASS-SCHRAUBE KÜHLERDECKEL KÜHLER O-RING Auswechseln O-RING Auswechseln UNTERER DÄMPFER KÜHLERLÜFTERSCHALTER 24 Nm UNTERER KÜHLERSCHLAUCH AUSGLEICHSBEHÄLTER BAUGRUPPE A/C-KONDENSATORLÜFTER STECKER KÜHLERLÜFTERSCHALTER STECKER LÜFTERMOTOR

1. Die Stecker des Lüftermotors und den Stecker des Kühlerlüfterschalters abziehen und den Kühler herausheben.

1. Die Lüfterverkleidung sowie andere Bauteile vom Kühler abbauen.

1. Der Einbau des Kühlers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Sicherstellen, dass die oberen und unteren Dämpfer fest eingepasst wurden.

1. Kühlsystem mit Kühlmittel befüllen und entlüften (siehe Seite 10-6).

a a a