## Armaturentafel #### Auswechseln des Lenkungsaufhängungsträgers (Fortsetzung) | 20-227 |

6. Die Befestigungsschrauben (A und B) der Armaturentafel (C) und des Lenkungsaufhängungsträgers (D) herausdrehen und den Stecker des Schalters für elektrisch verstellbare Außenspiegel (E) abziehen. Bei Modellen mit Klimaautomatik den im Fahrzeug eingebauten Temperatursensorstecker (F) abziehen. Armaturentafel und Lenkungsaufhängungsträger trennen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 4 | B : Schraube, 8
|  | Der Einbau des Trägers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß der Armaturentafelkabelbaum (G) nicht eingeklemmt wird. Sicherstellen, daß die Stecker richtig angeschlossen sind.