## Spiegel #### Auswechseln des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 20-170 |

2. Die Türscheibe ganz absenken. Die Spiegelfußabdeckung (A) vorsichtig in der gezeigten Reihenfolge mit der Hand abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1
4. Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). |  | Stecker (A) und Kabelbaumclip (B) abtrennen. Den Spiegel (C) festhalten und die Mutter abschrauben, dann den Spiegel abnehmen. Die Tür dabei nicht verkratzen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 3
Der Einbau des Spiegels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen ist. Den Kabelbaumclip anbringen.