## Automatikgetriebe #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-149 |

Die Schaltzugabdeckungen (A) abnehmen, dann die Befestigungsschrauben des Schaltzughalters (B) entfernen. Die Sicherungsschraube zur Befestigung des Steuerhebels (C) entfernen, dann den Schaltzug (D) zusammen mit dem Steuerhebel von der Steuerwelle (E) entfernen. Den neuen Schaltzug durch die Öffnung der Gummitülle hindurch einführen. Die Schaltzugführungshalterung am Schaltzug anbringen, dann die Schaltzugführungshalterung an der Karosserie montieren. Sicherstellen, daß sich das Getriebe an der Steuerwelle in Position befindet. Den Wählhebel mit dem Schaltzug an der Steuerwelle montieren. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. Den Schaltzughalter mit den Schrauben am Getriebe sichern. Die Sicherungsschraube mit einer neuen Sicherungsscheibe (F) einsetzen, dann die Lasche der Sicherungsscheibe hochbiegen und gegen den Schraubenkopf drücken. Die Schaltzugabdeckungen anbringen. |  | Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Fahrbereichsanzeigeleuchte für Position aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug bis zum Anschlag nach unten drücken und dann loslassen. Den Schaltzug um 1 Stufe zurückziehen, so daß er sich in Position befindet. Die Zündung ausschalten. Den Buchsenhalter (A) am Schaltzug (B) um eine Vierteldrehung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen; die Auskragung (C) am Buchsenhalter zeigt in die entgegengesetzte Richtung der Öffnung (D) am Wählhebelhalterungssockel (E). Den Halter in den Schaltzughalterungssockel schieben und den Halter um eine Vierteldrehung in Uhrzeigerrichtung drehen, um so den Schaltzug zu sichern. ZUR BEACHTUNG: Zum Montieren des Schaltzugs nicht die Schaltzugführung (F) verdrehen.