## Getriebeendabdeckung #### Einbau von Endabdeckung, Zahnrädern 1. Gang und Kupplung 1. Gang | 14-221 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Hauptwellenhaltersatz, 07PAB-0010000 Parksperrenhebel (A) und Parksperrenhebelanschlag (B) an der Steuerwelle montieren, dann die Sicherungsschraube (D) mit einer neuen Sicherungsscheibe (E) einsetzen. Die Sicherungslasche der Sicherungsscheibe erst in Schritt 19 umbiegen. |  | Die folgenden Teile mit Automatikgetriebeöl schmieren. Verzahnung von Nebenwelle und Parksperrenrad. Gewinde von Nebenwelle und alter Sicherungsmutter. Alte tellerförmige Federscheibe und Kontaktbereiche zwischen Parksperrenrad und tellerförmiger Federscheibe. Die Zahnradhülse 1. Gang der Nebenwelle (A), das Nadellager (B) und das Zahnrad 1. Gang der Nebenwelle (C) an der Nebenwelle (D) montieren. Die Freilaufkupplung (E) in der gezeigten Richtung in das Zahnrad 1. Gang der Nebenwelle einsetzen. Die Parksperrenradverzahnung mit der Verzahnung an der Nebenwelle zur Deckung bringen, dann das Parksperrenrad (F) von Hand auf die Nebenwelle schieben. Die Parksperrenklinkenwelle (G), den Sperrenklinkenwellenkranz (H), die Parksperrenklinkenfeder (I), die Parksperrenklinke (J) und die Anschlagwelle (K) am Getriebegehäuse montieren, dann die Parksperrenklinke mit dem Parksperrenrad in Eingriff bringen.