## Vorderradaufhängung #### Achsschenkel/Nabe/Radlager auswechseln (Fortsetzung) | 18-6 |

Die Radnabe (A) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs und einer Hydraulikpresse vom Achsschenkel (B) trennen. Darauf achten, dass der Spritzschutz nicht verformt wird. Die Radnabe festhalten, damit sie beim Herauspressen nicht herunterfällt. Den inneren Laufring des Radlagers (A) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs, einer handelsüblichen Lagertrennvorrichtung (C) und einer Presse von der Radnabe (B) abbauen. |  | Sicherungsring (A) und Spritzschutz (B) vom Achsschenkel (C) abbauen. Radlager (A) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs und einer Presse aus dem Achsschenkel (B) pressen. a a a