## Zylinderkopf #### Ausbau der Ventile, Ventilfedern und Ventilschaftabdichtungen | 6-42 | Überprüfung des Ventils

Erforderliche Spezialwerkzeuge Ventilfederspanner, 07757-0010000 Die ausgebauten Ventile und Ventilfedern kennzeichnen, so daß sie jederzeit wieder an ihrer ursprünglichen Position eingebaut werden können. Mit einem geeigneten Steckschlüsseleinsatz (A) und einem Kunststoffhammer (B) leicht auf den Federteller klopfen, um die Ventilkegelstücke zu lösen. Den Ventilfederspanner anbringen. Die Feder zusammendrücken und die Kegelstücke entfernen. |  | Das Ventil in folgenden Bereichen messen. Außer Motor D15Y2, D15Y3, D16V2, D16W8, D17A5: Abmessungen der Einlaßventile
A Sollwert (Neu): | 29,85 – 30,15 mm
B Sollwert (Neu): | 118,27 – 118,87 mm
C Sollwert (Neu): | 5,480 – 5,490 mm
C Verschleißgrenze: | 5,45 mm
Abmessungen der Auslaßventile
A Sollwert (Neu): | 25,85 – 26,15 mm
B Sollwert (Neu): | 115,65 – 116,25 mm
C Sollwert (Neu): | 5,450 – 5,460 mm
C Verschleißgrenze: | 5,42 mm