## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik (Fortsetzung) | 2-3 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Anlasser für Motor D16V1 mit Schaltgetriebe (Modell KG, KR, KS) (VALEO) | Ausgangsleistung |  | 1,0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50-0,90 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | max. 0,01 mm | 0,15 mm
Bürstenlänge |  | 18 mm | 5 mm
Bürstenfederspannung |  | 15,3 -19,2 N (1,56 -1,96 kg) |

Motorbaugruppe

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kompression | Druckprüfung bei 250 min-1 mit Vollast. (Siehe Konstruktionsdaten für Verhältnis.) | Minimum | 930 kPa (9,5 kg/cm2) | -
Max. Abweichung | 200 kPa (2,0 kg/cm2) | -

a a a