## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-41 |

Das PCM schaltet die Schaltmagnetventile A und B ein und aus und steuert so die Gangschaltung. Die Kombination der Fahrsignale zum Schalten der Magnetventile A und B sind in folgender Tabelle gezeigt.

Position | Gang | Schaltmagnetventil A | Schaltmagnetventil B
und | 1. Gang | AUS | EIN
2. Gang | EIN | EIN
3. Gang | EIN | AUS
| 4. Gang | AUS | AUS
| 2. Gang | EIN | EIN
| 1. Gang | AUS | EIN
| Rückwärtsgang | EIN | AUS
Sicherheitssteuerung | AUS | EIN
| - | AUS | AUS
| - | AUS | AUS

ZUR BEACHTUNG:

- Für die Beschreibung des Sicherheitssteuermodus siehe Seite 14-63.
- Position gilt für ein Getriebe mit 7 Positionen.

" BORDER=0>" BORDER=0>