## Außenverkleidung #### A-Säulen-Eckverkleidung austauschen | 20-41 |

Tür öffnen. Zur Vermeidung von Beschädigungen einen mit Schutzband umwickelten Schlitzschraubendreher verwenden und die entsprechenden Teile mit Schutzband abdecken. Neben dem oberen Clip vorsichtig einen flachen Schraubendreher einführen und durch Hebeln gegen die Eckverkleidung (A) den Clip lösen. Darauf achten, dass die Karosserie und zugehörige Teile nicht verkratzt werden. Lage der Befestigungen : Clip, 1 Tür halb schließen. A-Säulen-Eckverkleidung (A) nach außen ziehen, um die unteren Clips zu lösen, dann abnehmen. Lage der Befestigungen : Clip, 2 |  | Beschädigte Clips austauschen. Die Verkleidung hochhalten und oberen Clip und untere Clips in die Öffnungen in der Karosserie einsetzen, dann die Verkleidung andrücken, bis die Clips einrasten. a a a