## Karosserieteile und Abdichtmassen #### Allgemeines | 5-2 |

HINWEIS: Anweisungen des Herstellers der Abdichtmasse befolgen. Abzudichtende Bereiche mit Waschbenzin säubern. Überschüssige Punktschweiß-Dichtmasse mit Verdünner wegwischen. Nach dem Aufsprühen der Grundierung füllt die Abdichtmasse die Bereiche, aus denen vorher die Punktschweiß-Dichtmasse weggewischt wurde. Die Abdichtmasse muß zu sehen sein, wenn das abzudichtende Teil sich in seiner korrekten Einbauposition befindet. Siehe Seite 5-3 dieses Handbuchs. Abdichtung von Motorraum, Türöffnungen, Ablaufrinne an Kofferraum und Heckklappe zu Ende bringen. Überschüssige Abdichtmasse wegwischen. |  | Abdichtmasse auf alle die Bereiche, die durch das jeweilige Reparaturteil abgedeckt werden, auftragen. Ggf. die Abdichtmasse mit einem Pinsel glattstreichen. a a a