## Ansaugluftsystem #### Ausbau/Einbau des Drosselklappengehäuses | 11-151 |

ZUR BEACHTUNG:

- Die Leerlaufbegrenzungsschraube nicht verstellen.
- Nach dem Zusammenbau den Gaszug einstellen (siehe Seite Seite 11-149).
- Der Drosselklappenwinkel-(TP-)Geber kann nicht ausgebaut werden.

| DROSSELKLAPPENGEHÄUSE LEERLAUFBEGRENZUNGSSCHRAUBE (Nicht einstellen) DROSSELKLAPPENHEBEL Es darf kein Spiel bestehen. GASZUG SPÜLVENTIL DES KRAFTSTOFFDAMPFRÜCKHALTE-(EVAP-)AKTIVKOHLEFILTERS DICHTUNG Auswechseln. DROSSELKLAPPENWINKEL-(TP-)GEBER LEERLAUFLUFTSTEUER-(IAC-)VENTIL