## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts (Fortsetzung) | 23-3 |

Der Einbau des Sicherheitsgurts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Sind die Gewinde an der selbstschneidenden ET-Schraube des Gurtaufrollers verschlissen, eine übergroße selbstschneidende ET-Schraube verwenden, die extra für diesen Zweck angefertigt wurde. Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers funktioniert (siehe Seite 23-4). Dichtscheiben, Hülsen und Buchsen wie dargestellt an oberer und unterer Langschraube montieren. Vor der Montage der Langschrauben sicherstellen, daß der Vordersitzgurt weder verdreht noch verknickt ist. Darauf achten, daß der Stecker des Gurtstraffers richtig angeschlossen ist. Das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen. Falls ein Radio vorhanden ist, den Diebstahlsicherungscode eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben. Montage der oberen Langschraube: BUCHSE OBERER ANKER DICHTSCHEIBEN ZAHNSCHEIBE HÜLSEN FEDERSCHEIBE OBERE LANGSCHRAUBE |  | Montage der unteren Langschraube: UNTERE LANGSCHRAUBE ZAHNSCHEIBE HÜLSE UNTERER ANKER Gurtsperrenschraube: GURTPERRENSCHRAUBE HÜLSE FEDERSCHEIBE ZAHNSCHEIBE GURTSPERRE