## Schaltgetriebe #### Spiel der Hauptwellen-Baugruppe überprüfen (Fortsetzung) | 13-26 |

Die Dicke des 4. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 4. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 4. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 4. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 3./4. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 23,92- 23,97 mm Verschleißgrenze: 23,80 mm Das Spiel zwischen der Distanzhülse (A) und dem 5. Gangrad (B) mit einer Messuhr (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 8 fortfahren. Sollwert: 0,06- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm |  | Den Abstand (2) auf der Distanzhülse messen. Liegt der Abstand (2) nicht innerhalb der Toleranzgrenzen, die Distanzhülse auswechseln. Liegt der Abstand (2) innerhalb der Toleranzgrenzen, mit Schritt 9 fortfahren. Sollwert: 24,03- 24,08 mm Die Dicke des 5. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 5. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 5. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 5. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 5./6. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 23,92- 23,97 mm Verschleißgrenze: 23,80 mm a a a