## Zündschalter #### Test | 22-83 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-77). Den 5P-Stecker vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Stimmt der Stromdurchgang nicht mit der Tabelle überein, die Lenksperre auswechseln (siehe Seite 17-12). |  |