## PGM-FI-System #### IAT-Sensor auswechseln | 11-94 | Klopfsensor auswechseln

Den 2-poligen Stecker des IAT-Sensors abziehen. Clip (A) entfernen und den IAT-Sensor (B) ausbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Ansaugkrümmerhalterung (A) abbauen. Den einpoligen Stecker des Klopfsensors abziehen. Klopfsensor (B) ausbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. a a a