## Außenverkleidung #### Auswechseln der Dachablauf- und C-Säulen-Zierleisten | 20-116 |

ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

1. Die Zierleisten von den einzelnen Clips abnehmen, dann die Dachablauf-Zierleiste (A) und die C-Säulen-Zierleiste (B) als Baugruppe abnehmen. Die Karosserie nicht zerkratzen.

   Lage der Befestigungen
   C : Clip, 12 | D : Clip, 1 | E : Clip, 1 | F : Clip, 1

2. Die Clips (C, D, E, F) entfernen und alle beschädigten Clips auswechseln.
3. Die Clips an der Karosserie anbringen.
4. Die Zierleiste hochhalten und von hinten beginnend die Zierleiste an doe Karosseriekontur anpassen, dann die Clips der Zierleiste andrücken, bis die Zierleiste einrastet.