## Karosserielack #### Behandlung der Metallfläche | 6-6 |

Auftragen von Füller/Trocknen Kleine Risse oder Nadellöcher im Blech müssen mit Karosseriefüller repariert und eben und glatt geschliffen werden.
Den 2-Komponenten-Polyester-Kunstharz-Feinspachtel verwenden. Den Feinspachtel im richtigen Verhältnis mit dem Härter mischen. Die Anweisungen des Herstellers des Karosseriefüllers befolgen.
Den Karosseriefüller schnell mit dem Härter mischen. Den Karosseriefüller in mehreren dünnen Schichten auftragen; darauf achten, daß sich keine Luftblasen bilden. Nicht versuchen, eine dicke Schicht auf die Oberfläche aufzutragen. Den Karosseriefüller mit einem Spachtel und leichtem Druck auf den beschädigten Bereich auftragen. Karosseriefüller |  | Den Karosseriefüller nach dem Auftragen 5~6 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarotlampen oder einem anderen Industrietrockner bei 50~60°C ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Bezüglich der Trocknungszeit die Anweisungen des Herstellers des Karosseriefüllers befolgen. Polieren Der Karosseriefüller ist trocken, wenn beim Einritzen der Oberfläche mit dem Fingernagel eine weiße Marke erscheint. Die Oberfläche sorgfältig abschleifen.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 80er~120er Schleifpapier verwenden.
Die Oberfläche gleichmäßig abschleifen, insbesondere den gefüllten Bereich.
Einen flexiblen Klotz und 120er~180er Schleifpapier verwenden.