## Türen #### Aus/Einbau der Hintertürverkleidung | 20-152 |

4. Erforderliche Spezialwerkzeuge Innenverkleidungslösewerkzeug, Schnappertyp # A 177 oder vergleichbares, im Handel erhältliches Werkzeug Die Scheibe ganz absenken. Falls vorhanden, die Fensterkurbel (A) abbauen; dazu den Clip (B) mit einem Drahthaken (C) herausziehen. Den Innentürgriff (A) ausbauen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Türabdeckung nicht verkratzt wird. Den oberen Teil der Abdeckung (B) herausstemmen, um die Haken (C und D) freizulegen, dann die Abdeckung abnehmen. Die Schrauben herausdrehen. Den Innentürgriff nach vorne halb herausziehen, um den Haken (E) freizulegen. Die Innentürgriffstange (F) abtrennen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
3. |  | Die Griffabdeckung (A) abnehmen. Einen flachen Schraubendreher, der mit Schutzband umwickelt ist, zwischen Abdeckung und Türverkleidung an der Vorderkante einführen, dann die Abdeckung herausstemmen. An der Unterkante weiterhebeln, um die unteren Haken (B) freizulegen. An der Oberkante entlang vorsichtig herausstemmen, um die oberen Haken (C) und die hinteren Haken (D) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Lasche, 7 | C, D : Haken, 7