## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Zylinderkopf | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kopf | Verzug |  | - | 0,05 mm
Höhe |  | 92,95 -93,05 mm | -
Nockenwelle | Axialspiel |  | 0,05 -0,15 mm | 0,5 mm
Radialspiel zwischen Nockenwelle und Halter |  | 0,050 -0,089 mm | 0,15 mm
Gesamtschlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Nockenhöhe bei Motor D14Z6 | Einlaß | 34,158 mm | -
Auslaß | 36,488 mm | -
Nockenhöhe bei Motor D16V1, D16V3 | VTEC-Einlaß, primär | 38,427 mm | -
VTEC-Einlaß, sekundär | 32,848 mm | -
VTEC-Auslaß | 38,784 mm | -
Ventil | Spiel (kalt) | Einlaß | 0,18-0,22 mm | -
Auslaß | 0,23-0,27 mm | -
Schaft-OD | Einlaß | 5,48 -5,49 mm | 5,45 mm
Auslaß | 5,45 -5,46 mm | 5,42 mm
Spiel des Schafts in der Führung | Einlaß | 0,02 -0,05 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,05 -0,08mm | 0,11 mm
Ventilsitze | Breite | Einlaß | 0,85 -1,15 mm | 1,60 mm
Auslaß | 1,25 -1,55 mm | 2,00 mm
Schafteinbauhöhe | Einlaß | 53,17 -53,64 mm | 53,89 mm
Auslaß | 53,17 -53,64 mm | 53,89 mm
Ventilfedern | Ungespannte Länge bei Motor D14Z6 | Einlaß | 58,70 mm | -
Auslaß | 58,70 mm | -
Freie Länge bei Motor D16V1, D16V3 | VTEC-Einlaß | 56,49 mm | -
VTEC-Auslaß | 58,70 mm | -
Ventilführungen | ID | Einlaß | 5,51 -5,53 mm | 5,55 mm
Auslaß | 5,51 -5,53 mm | 5,55 mm
Einbauhöhe | Einlaß | 17,85 -18,35 mm | -
Auslaß | 18,65 -19,15 mm | -
Kipphebel | Spiel zwischen Kipphebel und Welle | Einlaß | 0,017-0,050 mm | 0,08 mm
Auslaß | 0,018-0,054 mm | 0,08 mm

a a a