## Öffnungsvorrichtungen #### Tankklappen-Entriegelungszug austauschen | 20-45 |

SRS-Komponenten sind in diesem Bereich angeordnet. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein (siehe Seite 23-24) und die im Abschnitt über das SRS-System beschriebenen Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten (siehe Seite 23-25). Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD.

HINWEIS:

- Hände mit Handschuhen schützen.
- Darauf achten, dass die Karosserie und zugehörige Teile nicht verkratzt werden.

1. Die folgenden Bauteile ausbauen:

- Türschwellerleiste (siehe Seite 20-29)
- Hintere Seitenverkleidung links (siehe Seite 20-30)

2. Teppich nach Bedarf zurückziehen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 20-212).
3. Tankklappen-Entriegelungszug (A) vom Tankklappenöffner abbauen (B), siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuchauf dieser CD (siehe Schritt 3 auf Seite 20-267).

Lage der Befestigungen

C : Bolzen, 5 E : Befestigungsband F : Clip, 1 G : Clip, 2

LHD, 1 (LHD) LHD, 2

RHD, 3 RHD, 3

LHD: RHD:

4. RHD: Die Schrauben (C) ausschrauben, dann das linke mittlere Bodenquerträger-Knotenblech (D) ausbauen.
5. Befestigungsband (E) entfernen und Kabel aus den Clips (F, G) lösen.
6. Tankklappenschloss (H) durch Drehung um 90° von der Karosserie abbauen.
7. Tankklappenzug aus dem Fahrzeug nehmen. Darauf achten, dass der Zug nicht geknickt wird.
8. Tankklappen-Entriegelungszug in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und Befestigungsband ersetzen, ebenso wie den Clip, falls dieser beschädigt ist.

a a a