## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-76 |

Den Stecker D1o (A), den Stecker P1o (B) und den Stecker TR1o (C) abziehen. |  | Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker T2i abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 8 und des Steckers U1o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 17 des Steckers U1o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Kurzschluß zur Masse im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln.