## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-75 |

DTC P1361: TDC-Sensor, zeitweise auftretende Störung DTC P1362: TDC-Sensor, kein Signal ECM rückstellen (siehe Seite 11-4). Den Motor anlassen. Wird DTC P1361 und/oder P1362 angezeigt? JA - Weiter mit Schritt 3. NEIN - Zeitweise auftretende Störung, System ist gegenwärtig in Ordnung. TDC-Sensor und ECM auf schlechte Anschlüsse oder lockere Kabel überprüfen. Die Zündung ausschalten. Den 3-poligen Stecker des TDC-Sensors abziehen. Die Zündung einschalten (II). Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des 3-poligen Steckers des TDC-Sensors und Karosseriemasse messen. 3-POLIGER STECKER DES TDC-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 7. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen PGM-FI-Hauptrelais 1 und TDC-Sensor reparieren. |  | Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des 3-poligen Steckers des TDC-Sensors und Karosseriemasse messen. 3-POLIGER STECKER DES TDC-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegen ca. 5 V an? JA - Weiter mit Schritt 8. NEIN - Weiter mit Schritt 10. Spannung zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 3 des 3-poligen Steckers des TDC-Sensors messen. 3-POLIGER STECKER DES TDC-SENSORS Kabelseite der Buchsenverbindungen Liegt Batteriespannung an? JA - Weiter mit Schritt 9. NEIN - Unterbrechung im Kabel zwischen TDC-Sensor und G101 reparieren. Einen bekanntermaßen funktionstüchtigen TDC-Sensor einbauen und erneut prüfen. Wird DTC P1361 und/oder P1362 angezeigt? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM einbauen und erneut prüfen (siehe Seite 11-5). Wenn das Symptom bzw. die Anzeige verschwindet, das Original-ECM auswechseln. NEIN - Ursprünglichen TDC-Sensor auswechseln. a a a