## Scheibenwischer/Waschanlage #### Eingangstest am Wischintervallsteuergerät für die Heckscheibe | 22-174 |

1. Die Seitenverkleidung hinten rechts abnehmen (siehe Seite 20-65).
2. Den 20P-Stecker (A) vom Intervallsteuergerät für den Heckscheibenwischer (B) abziehen.

Kabelseite der Klemmenbuchsen

3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 4 fortfahren.