## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik | 2-2 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Zündspule | Nennspannung |  | 12 V
Zündfolge |  | 1 - 3 - 4 - 2
Zündkerze | Typ |  | NGK: ZFR5J-11, ZFR6J-11 DENSO: KJ16CR-L11, KJ20CR-L11
Elektrodenabstand |  | 1,0 -1,1 mm | -
Zündzeitpunkt |  | Im Leerlauf ( rote Markierung prüfen) | Schaltgetriebe (in Leerlaufstellung): 8 ± 2° BTDC bei 700 ± 50 U/min)
A/T (in oder ): 8 ± 2° BTDC bei 700 ± 50 U/min)
Generatorriemen HINWEIS: Neuen Riemen zunächst auf neue Riemenspezifikation einstellen; Motor 5 Minuten laufen lassen, dann auf gebrauchte Riemenspezifikation einstellen. | Durchhang bei 98 N in der Mitte zwischen den Riemenscheiben einwirkend | Ohne Klimaanlage (mit Klimaanlage: siehe "Kompressorriemen" in der Klimaanlagen-Tabelle) | Gebrauchter Riemen: 8,5-11,0 mm
Neuer Riemen: 6,5 -8,5 mm
Spannung (gemessen mit Riemenspannungsmesser) | Ohne Klimaanlage (mit Klimaanlage: siehe "Kompressorriemen" in der Klimaanlagen-Tabelle) | Gebrauchter Riemen: 340 -490 N
Neuer Riemen: 540 -740 N
Generator | Leistung | Bei 13,5 V und normaler Betriebstemperatur des Motors | 70 A
Spulenwiderstand (Rotor) | bei 20°C | 1,84 -2.10 Ohm
Schleifring, Außendurchmesser |  | 22,7 mm | 21,7 mm
Bürstenlänge |  | 19,0 mm | 5 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 3,3 -4,1 N
Starter für D14Z6, D16V1 (Modell KE) | Leistung |  | 0.8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,05 mm max. | 0,4 mm
Kommutator Außendurchmesser |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7 -10,3 mm | 6,0 mm
Starter für Motor D16V1 (Modelle KG, KR, KS) mit A/T (DENSO) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Kommutator Außendurchmesser |  | 27,9 -28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 14,0 -14,5 mm | 9,0 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 13,7 -17,7 N
Starter für Motor D16V1 (Modelle KG, KR, KS) mit M/T (VALEO) | Leistung |  | 1.0 kW
Glimmertiefe |  | 0,50 -0,90 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | 0,01 mm max. | 0,015 mm
Bürstenlänge |  | 18 mm | 5 mm
Spannung Bürstenfeder |  | 15,3 -19,2 N

Motorbaugruppe

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kompression | Druckprüfung bei 250 U/min mit Vollgas. (Verhältnis: siehe Auslegungsdaten.) | Minimum | 930 kPa | -
Maximale Differenz | 200 kPa | -

a a a