## Vorwärtskupplung #### Zusammenbau der Kupplung (Fortsetzung) | 14-373 |

Liegt das Spiel außerhalb der Verschleißgrenze, eine neue Kupplungsendlamelle aus der folgenden Tabelle auswählen und erneut prüfen. ZUR BEACHTUNG: Wurde bereits die stärkste Kupplungsendlamelle montiert, das Spiel liegt aber immer noch über dem Sollwert, müssen Kupplungsscheiben und Kupplungslamellen ausgewechselt werden. VORWÄRTSKUPPLUNGSENDLAMELLE
Markierung | Teile-Nr. | Stärke
15 | 22561-P4V-003 | 3,5 mm
16 | 22562-P4V-003 | 3,6 mm
17 | 22563-P4V-003 | 3,7 mm
18 | 22564-P4V-003 | 3,8 mm
19 | 22565-P4V-003 | 3,9 mm
20 | 22566-P4V-003 | 4,0 mm
21 | 22567-P4V-003 | 4,1 mm
22 | 22568-P4V-003 | 4,2 mm
23 | 22569-P4V-003 | 4,3 mm
24 | 22570-P4V-003 | 4,4 mm
25 | 22571-P4V-003 | 4,5 mm
26 | 22572-P4V-003 | 4,6 mm
27 | 22573-P4V-003 | 4,7 mm
14 | 22574-P4V-003 | 3,4 mm
Nach dem Auswechseln der Kupplungsendlamelle erneut überprüfen, ob das Spiel innerhalb der Toleranz liegt. |  |