## Innenleuchten #### Test/Auswechseln der Kofferraumleuchten | 22-139 | ## Test des Kofferraumdeckel-Schloßfallenschalters

2. Den Kofferraumdeckel öffnen. Die Kofferraumleuchte (A) vorsichtig heraushebeln.
   Kofferraumleuchte: | 5 W
Den 2P-Stecker (B) von der Leuchte abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 (+) und Nr. 2 (–) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, die Glühlampe kontrollieren. Ist die Glühlampe in Ordnung, die Kofferraumleuchte auswechseln. |  | Den Kofferraumdeckel öffnen. Den 2P-Stecker (A) von der Kofferraumdeckel-Schloßfalle (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 prüfen. Bei geöffnetem Kofferraumdeckel muß Stromdurchgang bestehen. Bei geschlossenem Kofferraumdeckel darf kein Stromdurchgang bestehen.