## Außenverkleidung #### Auswechseln des Kühlergrills | 20-44 | Auswechseln der Kennzeichenverkleidung

Den Frontstoßfänger abnehmen. Die Schrauben (A) und Clips (B) entfernen, dann den Kühlergrill (C) aus dem Frontstoßfänger (D) herausziehen. Den Frontstoßfänger nicht verkratzen. Lage der Befestigungselemente A : Schraube, 2 B : Clip, 4 Die Schrauben herausdrehen, dann die Kühlergrillabdeckungen (A) vom Kühlergrill (B) abnehmen. Lage der Befestigungselemente : Schraube, 9 Der Einbau des Kühlergrills erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  | Auf der Innenseite des Kofferraumdeckels die Muttern (A) abschrauben und die Clips (B) lösen, dann die hintere Kennzeichenverkleidung (C) abnehmen. Dabei den Kofferraumdeckel nicht zerkratzen. Lage der Befestigungselemente A : Mutter, 3 B : Clip, 2 Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.