## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-9 |

Den Resonator ausbauen. Den Stecker (A) des Ansauglufttemperatur-(IAT-)Sensors abziehen, den Entlüftungsschlauch entfernen und das Luftfiltergehäuse (B) abbauen. |  | Den Unterdruckschlauch (A) des Bremskraftverstärkers und den Kurbelgehäuseentlüftungs-(PCV-)Schlauch (B) abziehen. Den Kraftstoffdruck ablassen (siehe Seite 11-48). Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters abziehen.

a a a