## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-35 |

Überbrückungssteuersystem

Das Drehmomentwandlerkupplungsmagnetventil steuert den Modulatordruck, um das Überbrückungsschaltventil und die Überbrückung ein- und auszuschalten. Das PCM steuert das Drehmomentwandlerkupplungsmagnetventil und das A/T Kupplungsdruck-Steuermagnetventil B. Wenn das Drehmomentwandlerkupplungsmagnetventil einschaltet, setzt die Bedingung für Überbrückung ein.

Das A/T Kupplungsdruck-Steuermagnetventil B reguliert den Druck des A/T Kupplungsdruck-Steuermagnetventils B und beaufschlagt das Überbrückungssteuerventil und Überbrückungsschaltzeitpunktventil mit Druck. Der Überbrückungssteuermechanismus wird im 3. und 4. Gang in Position sowie im 3. Gang in Position betätigt.

a a a