## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Test des Türverriegelungs-Stellantriebs | 22-238 |

Die Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-7). Die zwei Befestigungsschrauben herausdrehen, dann den Türverriegelungsschalter entfernen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türverriegelungsschalter in Stellung LOCKED befindet. Zwischen Klemme Nr. 2 und Klemme Nr. 3 muß Stromdurchgang bestehen, wenn sich der Türverriegelungsschalter in Stellung UNLOCKED befindet. |  |