## Radkasten #### Auswechseln des hinteren Kantenschutzes | 20-261 | Auswechseln des Kraftstoffrohrschutzes

1. Bei einigen Modellen Die Schrauben herausdrehen, dann den hinteren Kantenschutz (A) abnehmen. Dabei die Karosserie nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
1. Der Einbau des Kantenschutzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Die Clips entfernen, dann den Kraftstoffrohrschutz (A) abnehmen. Dabei die Karosserie nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 4
Der Einbau des Schutzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.