## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Ausbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-329 |

Die Befestigungsschrauben des Getriebegehäuses herausdrehen. Einen Getriebebock unter das Getriebe setzen. Die Getriebeaufhängungshalterung entfernen. |  | Die Getriebegehäuse-Befestigungsschraube (A), die Schrauben der hinteren Aufhängungshalterung (B) und die hintere Aufhängung/Halterung (C) entfernen. Das Getriebe vom Motor wegziehen, bis es die Paßstifte freigibt, dann das Getriebe auf den Getriebebock absenken. Schwungscheibe (A) und Ablasser (B) aus dem Getriebe ausbauen.