## Schiebedach #### Auswechseln des Rahmens und des Ablaufschlauchs | 20-199 |

1. Folgende Teile ausbauen:

- Dachhimmel (siehe Seite 20-210)
- Schiebedachglas (siehe Seite 20-194)

2. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Den Motorstecker (A), den Öffnen/Schließen-Kippen/Schließen-Schalter (B) und die Ablaufschläuche (C) entfernen, dann die Schiebedachrelais (D) ausbauen.

   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 10

3. Den Innenkabelbaum (E) durch Lösen der Kabelbaumclips (F) entfernen.
4. Mit einer zweiten Person den Rahmen (G) festhalten, die Schrauben von hinten beginnend herausdrehen und die hinteren Haken (H) durch Vorwärtsbewegen des Rahmens lösen und dann den Rahmen entfernen.
5. Mit Hilfe einer zweiten Person den Rahmen vorsichtig durch die Vordertüröffnung herausnehmen. Die Innenverkleidung und die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen.