## Motorhaube #### Einstellung (Fortsetzung) | 20-107 | Auswechseln der Motorhaubendichtung

1. Sicherstellen, daß die Motorhaube korrekt öffnet und fest schließt. Lack auf die Scharnierbefestigungsschrauben und um die Scharniere herum auftragen. Motorhaubenschloßfalle und Motorhaubenscharnier wie dargestellt schmieren. |  | Mit einem Clipentferner die Clips (A, B) lösen, dann die Motorhaubendichtung (C) und die Haubenzusatzdichtung (D) entfernen. Dabei die Motorhaube nicht zerkratzen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 14 | B : Clip, 2
Der Einbau der Dichtungen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.