## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-311 |

Den Stecker des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors anschließen Die Spannung zwischen den Klemmen A18 und A23 bzw. A24 des PCM-Steckers messen. PCM-STECKER A (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegen ca. 0 – 5 V an? JA – Mit Schritt 19 fortfahren. NEIN – Den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor auswechseln. |  | Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder sicher blockieren. Den Motor anlassen, dann in die Position schalten und mit dem Fahrzeug fahren. Die Spannung zwischen den Klemmen A18 und A23 bzw. A24 der PCM-Stecker messen. PCM-STECKER A (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegen 1,5 – 3,5 V an? JA – Auf lose Klemmen in den PCM-Steckern prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor auswechseln.