## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts (Fortsetzung) | 23-16 |

Die obere B-Säulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-206). Den Schulterankereinsteller ausbauen. Der Einbau des Sicherheitsgurtes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Vor dem Einbau Gewindedichtmittel auf die obere Langschraube auftragen. Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers funktioniert (siehe Seite 23-20). Dichtscheiben, Hülse und Buchse wie dargestellt an oberer und unterer Langschraube montieren. Vor der Montage der Langschrauben sicherstellen, daß der vordere Sitzgurt nicht verdreht oder verknickt ist. Darauf achten, daß der Stecker des Gurtstraffers richtig angeschlossen ist. Das negative Kabel an die Batterie anschließen. |  | Montage der oberen Langschraube: HÜLSE OBERER ANKER OBERE LANGSCHRAUBE BUCHSE ZAHNSCHEIBE Montage der unteren Langschraube: HÜLSE DICHTSCHEIBE HÜLSE UNTERE LANGSCHRAUBE BUCHSE UNTERER ANKER FEDERSCHEIBE ZAHNSCHEIBE