## Verglasung #### Heckscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-21 |

Mit einem Schwamm ein wenig Karosseriegrundierung auf den ursprünglichen Kleber um den Flansch des Heckscheibenausschnitts auftragen. Die Grundierung mindestens zehn Minuten trocknen lassen: Keine Glasgrundierung auf die Karosserie auftragen und darauf achten, dass die Schwämme für Glas- und Karosseriegrundierung nicht miteinander verwechselt werden. Grundierte Flächen niemals mit der Hand berühren. Schraffierter Bereich: Hier Karosseriegrundierung auftragen. Vor dem Füllen einer Patrone das Ende der Düse (A) wie dargestellt V-förmig einschneiden. |  | Kleber in die Patrone füllen. Dabei Luftblasen vermeiden, um eine kontinuierliche Kleberabgabe sicherzustellen. Die Patrone in eine Klebepistole einsetzen und um die Kante der Scheibe (B) herum wie gezeigt eine Kleberraupe (A) aufbringen. Mit der in Schritt 15 aufgetragenen Glasgrundierung (C) als Bezug, den Kleber auf beide Seitenteile der Heckscheibe auftragen. Den Kleber innerhalb von dreißig Minuten nach dem Auftragen der Glasgrundierung aufbringen. In den Ecken die Raupe etwas stärker auftragen. a a a