## Schaltgetriebe-Differential #### Auswechseln der Öldichtung | 13-53 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 07749-0010000 Öldichtungstreiberaufsatz, 07NAD-P200100 Die Differentialbaugruppe ausbauen. Die Öldichtung (A) aus dem Getriebegehäuse (B) herausnehmen. Die Öldichtung (A) aus dem Kupplungsgehäuse (B) herausnehmen. |  | Die neue Öldichtung mit den Spezialwerkzeugen in das Getriebegehäuse einsetzen. Die neue Öldichtung mit den Spezialwerkzeugen in das Kupplungsgehäuse einsetzen.