## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 6-5 |

Motor D15Y4, D16V2, D16W7, D17A2, D17A5, D17Z3:

| ZYLINDERKOPFSTOPFEN O-RING KIPPHEBELBAUGRUPPE Überholen, Seite 6-35 Überprüfung, 6-38 PASSSTIFT NOCKENWELLE. Überprüfung, Seite 6-40 EINLASSVENTILFEDER DICHTUNG NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE EINLASSVENTILDICHTUNG Auswechseln, Seite 6-42 VENTILFÜHRUNG Auswechseln, Seite 6-44 HINTERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG AUSLASSVENTIL Ausbau, Seite 6-42 Einbau, Seite 6-48 EINLASSVENTIL ZYLINDERKOPF Ausbau, Seite 6-28 Überprüfung, Seite 6-34 Einbau, Seite 6-50 VENTILFÜHRUNG VENTILFEDERSITZ AUSLASSVENTILDICHTUNG AUSLASSVENTILFEDER FEDERHALTER KEGELSTÜCKE VTEC-MAGNETVENTILFILTER VTEC-MAGNETVENTIL ÖLDÜSE O-RING