## Heizung #### Einstellung des Luftmischsteuerzugs | 21-63 | Einstellung des Betriebsartsteuerzugs

Außer 4-Türer, 5-Türer, Modell KE Von der Unterseite der Motorhaube her die Seilzugklemme (A) öffnen, dann den Heizungsventilzug (B) vom Heizungsventilarm (A) abtrennen. Unter der Armaturentafel das Gehäuse des Luftgemischsteuerzugs von der Klemme (A) abtrennen und den Luftmischsteuerzug (B) vom Steuergestänge (C) abziehen. Den Temperaturwähler auf MAX COOL stellen. Das Luftgemischsteuergestänge wie oben dargestellt im Gegenuhrzeigersinn ganz nach links drehen und festhalten. Den Luftgemischsteuerzug am Luftgemischsteuergestänge anbringen und danach das Gehäuse in der Klemme einschnappen lassen. Unter der Motorhaube den Heizungsventilarm wie dargestellt auf die ganz geschlossene Position bringen und festhalten. Den Heizungsventilzug am Heizungsventilarm anbringen und durch leichtes Ziehen an der Heizungsventilzug-Ummantelung den Seilzug straffen. Dann die Heizungsventilzug-Ummantelung in die Seilzugklemme einschnappen lassen. |  | Außer 4-Türer, 5-Türer, Modell KE Unter der Armaturentafel das Betriebsartsteuerzuggehäuse aus der Seilzugklemme (A) lösen und den Betriebsartsteuerzug (B) vom Betriebsartsteuergestänge (C) abtrennen. Den Betriebsartenschalter auf VENT (Belüftung) stellen. Das Betriebssteuergestänge wie dargestellt ganz nach links drehen und festhalten. Den Betriebsartsteuerzug am Betriebsartsteuergestänge anbringen und danach das Steuerzuggehäusein der Klemme einschnappen lassen.