## Schaltgetriebe #### Hauptwelle zusammenbauen | 13-30 |

Explosionszeichnung

| 3./4. SCHALTMUFFE SCHRÄGKUGELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. Einbaurichtung beachten. 6. GANGRAD NADELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. DISTANZHÜLSE DOPPELKEGELSYNCHRONRING SYNCHRONFEDER 5./6. SCHALTMUFFE 5./6. SYNCHRONKÖRPER SYNCHRONFEDER DOPPELKEGELSYNCHRONRING 5. GANGRAD NADELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. 4. GANGRAD DOPPELKEGELSYNCHRONRING SYNCHRONFEDER DISTANZHÜLSE HAUPTWELLE NADELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. 3. GANGRAD DOPPELKEGELSYNCHRONRING SYNCHRONFEDER 3./4. SYNCHRONKÖRPER

a a a