## Außenverkleidung #### Auswechseln der Windlaufabdeckungen | 20-114 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

1. Die Wischerarme abnehmen (siehe Seite 22-179).
2. Mit einem Clipabzieher die Clips (A) lösen, dann die hintere Motorhaubendichtung (B) herausnehmen und die Clips (C) von den Windlaufabdeckungen lösen. Darauf achten, daß die Windlaufabdeckungen nicht verkratzt werden.

   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 9 | C : Clip, 3 | D : Clip, 5 | E : Clip, 3

3. Die Clips (D, E) entfernen und den Haken (F) durch vorsichtiges Hochdrücken der Windlaufabdeckung auf der Beifahrerseite (G) lösen, dann die Abdeckung zum Lösen der Haken (H) nach vorne drücken und abnehmen. Die Karosserie nicht verkratzen.
4. Die Clips (D, E) durch vorsichtiges Hochdrücken der Windlaufabdeckung auf der Fahrerseite (I) lösen, dann die Abdeckung zum Lösen der Haken (J) nach vorne drücken und abnehmen. Die Karosserie nicht verkratzen.
5. Der Einbau der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.