## Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen #### Auflistung nach Wartungspunkten | 3-4 |

Der Wartungsplan für normale Bedingungen ist zu befolgen, wenn die im Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen auf Seiten 3-6 und 3-7 aufgeführten Bedingungen nicht zutreffen.

Wartung bei angegebener Kilometerzahl oder zu angegebener Zeit (je nachdem, was zuerst eintritt). | km x 1000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorölfilter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Luftfilterelement auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ventilspiel überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kraftstoff-Filter auswechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln | Alle 120 000 km
Keilriemen kontrollieren und nachstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | Nach 200 000 km oder 10 Jahren, dann alle 100 000 km oder 5 Jahre wechseln.
Getriebeöl auswechseln | Alle 120 000 km oder 8 Jahre
Vordere und hintere Bremsen überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 3 Jahre
Einstellung der Feststellbremse überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Beleuchtungseinstellung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Testfahrt (Geräusche, Fahrverhalten, Armaturenfunktion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sichtprüfung von Folgendem durchführen:
Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aufhängungsbauteile
Antriebswellenmanschetten
Bremsschläuche und -leitungen (einschließlich ABS)
Alle Flüssigkeitsstände und Zustand von Flüssigkeiten
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und -anschlüsse
Reifenzustand

a a a