## Heizung #### Ausbau von Teilen der Gebläseeinheit (Fortsetzung) | 21-57 |

5-Türer

Die folgenden Punkte bei der Überholung der Gebläseeinheit beachten:

- Der Umluftsteuermotor (A), der Leistungstransistor oder der Gebläsewiderstand (B), der Gebläsemotor (C) und die Staub- und Pollenfilter (mit Klimaanlage) (D) können ohne Ausbauen der Gebläseeinheit ausgewechselt werden.
- Vor dem Zusammenbau sicherstellen, ob sich das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappen ungehindert bewegen können.
- Nach dem Zusammenbau sicherstellen, daß der Umluftsteuermotor einwandfrei läuft (siehe Seite 21-49).