## Türen #### Aus- und Einbau der Hintertürverkleidung (Fortsetzung) | 20-153 |

5. Den Stecker des Fensterheberschalters (A) (bei einigen Modellen) abziehen und die Schrauben aus dem Griffsockel (B) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
6. Die hintere Kante der Dreiecksfensterinnenverkleidung (A) herausziehen, um den Clip freizulegen und die Vorderkante nach vorne ziehen, um die Haken (B) zu lösen, dann die Verkleidung abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1
7. |  | Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 6
Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen (bei einigen Modellen) und jede Stange korrekt eingebaut wird. Falls vorhanden, die Fensterkurbel so einbauen, daß sie bei geschlossener Scheibe nach vorne zeigt.